|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klinik: |  | CPR-nr.: | Kommunekode: |
|  | Navn: |
|  |
|  |
| SKAL udfyldes med det fulde kliniknavn eller stempel. |  | Klient-tid: | Ønsket leveringsdato: |
| Amgros-klinikkode: |  | Best. Nr.: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bluetooth**Hvis Bluetooth vælges, kan der IKKE vælges telespole | **Telespole**Hvis telespole vælges, kan der IKKE vælges Bluetooth | **Faceplate**Leveres som standard i farven Tan. IIC leveres som standard i farven Dark Brown. Se yderligere farvemuligheder nederst på siden. | **Twinphone/XPhone** | **Programvælger (PB)**Hvis Bluetooth er valgt i ITC og ITE, vil der automatisk være programvælger | **Volumenkontrol (VC)**Hvis Bluetooth er valgt, er der ikke mulighed for VC. | **Concha Lock**Vælges Concha Lock leveres HA som standard i farven transparent | **Canal Grip** |
| **Rexton M-Core** |
| Rexton M-Core iX-CIC | Venstre |  | Højre |  | 80 |  | 60 |  | **–** | **–** | **–** | Sort |  | Mocha |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Rexton M-Core CROS iX-CIC | Venstre |  | Højre |  | 80 |  | 60 |  | **–** | **–** | **–** | Sort |  | Mocha |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Signia Nx / Rexton 8C MyCore** |
| Signia Insio Nx ITE | Venstre |  | Højre |  | 7Nx |  | 5Nx |  | 3Nx |  |  |  | Tan | **√** | Venstre |  | Højre |  | Venstre |  | Højre |  | **–** |  |
| Signia Insio Nx ITC | Venstre |  | Højre |  | 7Nx |  | 5Nx |  | 3Nx |  |  |  | Tan | **√** | Venstre |  | Højre |  | Venstre |  | Højre |  |  |  |
| Signia Insio Nx CIC | Venstre |  | Højre |  | 7Nx |  | 5Nx |  | 3Nx |  | **–** | **–** | Tan | **√** | **√**\* | **–** | **–** | **–** |  |
| Rexton Sterling 8C MyCore ITE | Venstre |  | Højre |  | 80 |  | 60 |  | **–** |  |  | Tan | **√** | Venstre |  | Højre |  | Venstre |  | Højre |  | **–** |  |
| Rexton Sterling 8C MyCore ITC | Venstre |  | Højre |  | 80 |  | 60 |  | **–** |  |  | Tan | **√** | Venstre |  | Højre |  | Venstre |  | Højre |  |  |  |
| Rexton Sterling 8C MyCore CIC | Venstre |  | Højre |  | 80 |  | 60 |  | **–** | **–** | **–** | Tan | **√** | **√**\* | **–** | **–** | **–** |  |
| Rexton inoX 8C MyCore | Venstre |  | Højre |  | 80 |  | **–** | **–** | **–** | **–** | Sort |  | Mocha |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Rexton CROS inoX 8C MyCore | Venstre |  | Højre |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | Sort |  | Mocha |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Signia primax / Rexton 6C TruCore** |
| Signia Insio primax ITE | Venstre |  | Højre |  | 7Nx |  | 5Nx |  | 3Nx |  | **–** |  | Tan | **√** | Venstre |  | Højre |  | Venstre |  | Højre |  | **–** |  |
| Signia Insio primax ITC | Venstre |  | Højre |  | 7Nx |  | 5Nx |  | 3Nx |  | **–** |  | Tan | **√** | Venstre |  | Højre |  | Venstre |  | Højre |  |  |  |
| Signia Insio primax CIC | Venstre |  | Højre |  | 7Nx |  | 5Nx |  | 3Nx |  | **–** | **–** | Tan | **√** | **√**\* | **–** | Højre |  |  |  |
| Signia Insio primax IIC | Venstre |  | Højre |  | 7Nx |  | 5Nx |  | 3Nx |  | **–** |  | Dark Brown | **–** | **–** | **–** | Højre |  | **–** |  |
| Rexton Sterling 6C TruCore ITE | Venstre |  | Højre |  | 80 |  | 60 |  | **–** | **–** |  | Tan | **√** | Venstre |  | Højre |  | Venstre |  | Højre |  | **–** |  |
| Rexton Sterling 6C TruCore ITC | Venstre |  | Højre |  | 80 |  | 60 |  | **–** | **–** | **–** | Tan | **√** | Venstre |  | Højre |  | Venstre |  | Højre |  |  |  |
| Rexton Sterling 6C TruCore CIC | Venstre |  | Højre |  | 80 |  | 60 |  | **–** | **–** | **–** | Tan | **√** | **√**\* | **–** | Højre |  |  |  |
| Rexton Sterling 6C TruCore IIC | Venstre |  | Højre |  | 80 |  | 60 |  | **–** | **–** | **–** | Dark Brown | **–** | Venstre |  | Højre |  | **–** | Højre |  | **–** |  |

\*Ønskes der ikke programvælger i CIC, fravælges dette i Connexx.

|  |
| --- |
| **Hvis der er begrænset plads, skal Signia priotere:** |
| Størrelse (Apparatstørrelse fastholdes. Optioner og batteristørrelse kan afvige fra det bestilte) |  |
| Funktion (Optioner og batteristørrelse fastholdes. Apparatet kan blive større end angivet) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sikkerhedsløkke** |  | **Voksfilter**Standard |  | **Optivent**Standard (husk audiogram) |  |

|  |
| --- |
| **Click Sleeve** Til Rexton inoX/iX |
| Vented | XS |  | S |  | M |  | L |  |
| Closed | XS |  | S |  | M |  | L |  |

|  |
| --- |
| **Farve på skal** Hvis intet anføres, leveres standard Tan – undtaget IIC, der som standard leveres i White |
| Tan |  | Blue |  | Red |  | Brown |  | White |  | Dark Brown |  |
| Transparent Orange |  | Transparent Pearl Green |  | Transparent Pearl Purple |  | Transparent Iridecent Yellow |  | Transparent Red |  | Transparent Blue |  |

|  |
| --- |
| **Farve på faceplate**. |
| **ITE + ITC** |
| Tan |  | Beige |  | Brown |  |
| **IIC** |
| Dark Brown  |  | Mocha |  | Brown |  |
| **CIC** |
| Mocha |  | Brown |  |