
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klinik: |  | CPR-nr.: | Kommunekode: |
|  | Navn: | |
|  |
|  |
| SKAL udfyldes med det fulde kliniknavn eller stempel. |  | Klient-tid: | Ønsket leveringsdato: |
| Amgros-klinikkode: |  | Best. Nr.: | |

**Farver**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rexton** | | | | #1  BG | #2  GNT | #3  GR | #4  BRN | #5  BLK | #6  SLV | #7  PRL | #31  SB | #37  DKC | #66  DGT | #72  DBR | #927  RG | SNWG | BLK-SLV | COS-RGD | SNW-RGD |
|  | 80 | 60 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M-Core SR |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |  |  |  |  |
| M-Core R-Li |  |  | **–** |  |  |  | **–** |  |  |  |  |  | **–** |  |  | **–** | **–** | **–** | **–** |
| M-Core R312T |  |  | **–** |  |  |  | **–** |  |  |  |  |  | **–** |  |  | **–** | **–** | **–** | **–** |
| M-Core R312 |  |  | **–** |  |  |  | **–** |  |  |  |  |  | **–** |  |  | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Rexton Stellar 8C |  | **–** | **–** |  |  |  | **–** | **–** |  |  |  | **–** |  |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Emerald S 8C |  |  | **­–** |  |  |  | **–** | **–** |  |  |  | **–** |  |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Emerald M 8C |  |  | **–** |  |  |  | **–** | **–** |  |  |  | **–** |  |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Emerald M/T 8C |  |  | **–** |  |  |  | **–** | **–** |  |  |  | **–** |  |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Rexton M-Core CROS R |  |  |  |  |  |  | **–** |  |  |  |  |  | **–** |  |  | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Rexton M-Core CROS R-Li |  |  |  |  |  |  | **–** |  |  |  |  |  | **–** |  |  | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Rexton CROS Li RIC 8C | **–** | **–** | **–** |  |  |  | **–** |  |  | **–** | **–** | **–** | **–** |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Rexton CROS RIC 8C | **–** | **–** | **–** |  |  |  | **–** |  |  | **–** | **–** | **–** | **–** |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Emerald S 6C | **–** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **–** |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| Rexton CROS RIC | **–** | **–** | **–** |  |  |  |  | **–** |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Signia** | | | | | | #1  BG | #2  GNT | #3  GR | #4  BRN | #5  BLK | #6  SLV | #7  PRL | #30  GB | #31  SB | #37  DKC | #66  DGT | #72  DRB | #C5  C5 | #HC2  HC2 |
|  | 7px | 5px | 3px | 2px | 1px |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pure 312 Nx |  |  |  | **–** | **–** |  |  |  | **–** |  |  |  |  |  |  |  |  | **–** | **–** |
| Pure 13 Nx |  |  |  | **–** | **–** |  |  |  | **–** |  |  |  |  |  |  |  |  | **–** | **–** |
| Pure 13T Nx |  |  |  | **–** | **–** |  |  |  | **–** |  |  |  |  |  |  |  |  | **–** | **–** |
| Pure Charge&Go Nx |  |  | **–** | **–** | **–** |  |  |  | **–** |  |  |  |  |  |  |  |  | **–** |  |
| Pure primax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **–** | **–** | **–** |
| Ace primax |  |  |  | **–** | **–** |  |  |  | **–** |  |  |  |  |  | **–** |  | **–** | **–** | **–** |
| Signia CROS Pure Nx | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |  |  |  | **–** |  |  |  |  |  |  |  |  | **–** | **–** |
| Signia CROS Pure Charge&Go Nx | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |  |  |  | **–** |  |  |  |  |  |  |  |  | **–** | **–** |
| Signia CROS Pure | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |  |  |  |  | **–** |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tilbehør til høreapparater** | | | | |
| miniPocket (Nx, px) |  | Smart Transmitter 2.4 (M-Core, 8C) |  | Smart Power (px, 6C) |  |
| StreamLine TV (Nx) |  | Smart Remote (px, 6C) |  | Charging Station (M-Core) |  |
| StreamLine Mic (Nx) |  | Smart Connect (px, 6C) |  | Connexx Slim-RIC Travel Charger (M-Core SR) |  |
| Smart Mic (M-Core, 8C) |  | Smart Transmitter (px, 6C) |  |  |  |
| Smart Key (M-Core, 8C, 6C) |  | Smart Li-ion Power (Nx, 8C) |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RIC-prop** | | | |
| **Hård RIC-prop**  Standard som kanalprop |  | **Blød RIC-prop** Standard som kanalprop |  |
| **Kanal med vinge** |  | **Kanal med vinge** |  |
| Med allergilak, miniReceiver monteret. | | **40 shore** (ekstra blød) |  |
|  | | **70 shore** (standard) |  |
| Med beskyttelselak, miniReceiver S, M eller P monteret. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ventilation** | 0 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | Open |
| Højre |  |  |  |  |  |  |  |
| Venstre |  |  |  |  |  |  |  |
| Signia vælger ventilation efter høretab: | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Farve på Click Prop** Hvis intet anføres, leveres standard transparent | | | | | | | | | | | | | |
| Transparent |  | Orange |  | Green |  | Purple |  | Red |  | Blue |  | Yellow |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **miniReceiver –** Styrke på miniReceiver | | | | | |
|  | | | | | |
| **S**: 45/108 dB |  | **M**: 60/118 dB |  | **P**: 70/124 dB |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Custom-prop –** Styrke på miniReceiver (Vælg i stedt for en RIC-prop, hvis max power ønskes) | | |
|  | | |
| **HP**: 75/130 dB Farve: Standard Tan |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Længde på miniReceiver 2.0 –** \*Længde 4M er kun til miniReceiver M | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Højre | 0R |  | 1R |  | 2R |  | 3R |  | 4MR\* |  |
| Venstre | 0L |  | 1L |  | 2L |  | 3L |  | 4ML\* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Blød prop** | | **Ventilation** | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm |
| 40 shore (ekstra blød) |  | Højre |  |  |  |  |  |
| 70 shore (standard) |  | Venstre |  |  |  |  |  |
| **Blød silikone-propper m/ TubeLock** | | Sivantos vælger ventilation efter høretab: | | | | |  |
| Enkeltvægget |  | Ved pladsproblemer laver Sivantos størst mulig ventilation  afhængig af størrelsen på øret: | | | | |  |
| Dobbeltvægget |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Click Dome / Click Sleeve** | | | | | | | | |
| **Click Dome** | | | | | | | | |
| Åben | 4 |  | 8 |  | 10 |  |  | |
| Lukket | 6 |  | 8 |  | 10 |  |
| Dobbelt lukket | | | 8/10 |  | 10/12 |  |
| Semi-åben | | |  | | | |
| **Click Sleeve**  Standard til Signia Nx- og Rexton M-Core-apparater samt til Rexton Emerald 8C, Stellar 8C og inoX. Ekstra tilbehør til RIC-apparater, der er tilkøbspakke for Click Sleeve. | | | | | | | | |
| Åben | XS |  | S |  | M |  | L |  |
| Lukket | XS |  | S |  | M |  | L |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skriv høretærskler for højre og venstre øre** | | | | | | | | | | | |
|  | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Husk benledning ved konduktivt høretab** | | | | | | | | | | | |
|  | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |